**Приложение к Оферте об оказании услуг по доставке отправлений физическим лицам**

**Технические стандарты оборудования**

Оборудование должно соответствовать требованиям законодательства государства, на территории которого Исполнитель оказывает услуги по доставке отправлений физическим лицам. Оборудование должно быть серийно изготовленным в заводских условиях, работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Настоящее Приложение содержит минимальные технические значения, предъявляемые к используемому оборудованию, допускается использование оборудования с лучшими техническими значениями/характеристиками.

1. **Технические характеристики, предъявляемые к камерам видеонаблюдения, размещенным на ПВЗ:**

- Фокусное расстояние объектива: 2.7 - 12 мм.

- Размер матрицы: не менее 1/2.7 дюйма;

- Разрешение: не ниже 1920х1080 пикс;

- Формат сжатия видео: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG;

- Частота кадров на разрешении 2 Мпикс: не менее 20 к/с;

- Поддерживаемые протоклы: TCP/IP; RTP/RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP;

- Микрофон: в наличии или встроенный;

- Стандарт аудиосжатия: G.711A/G711U

- Механический ИК-фильтр: в наличии;

- ИК подсветка: в наличии;

- Дальность действия ИК подсветки: не менее 20 м;

- Угол обзора: 55° (по вертикали), 104° (по горизонтали);

- Рабочая температура: от минус 30 °С до плюс 55 °С;

- Поддержка PoE: в наличии;

- Минимальная освещенность: не более 0,03 лк.

- Защита корпуса от пыли и влаги: не ниже IP65;